**Załącznik Nr 4** do Zarządzenia Nr 20/2021

Dyrektora SPSK Nr 1 PUM z dnia 17.06.2021 r.

**Formularz oferty**

**na wykonanie zamówienia o wartości od 50 000,00 zł netto do 130 000,00 zł netto**

**Wersja z dnia 21.11.2024r.**

1. **Nazwa i adres Zamawiającego:**

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

**Dostarczenie i wdrożenie elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **System rejestracji czasu pracy**  |
| **L.P.**  | **Produkt**  | **Opis produktu**  | **Ilość**  | **Nazwa produktu** | **Cena netto**  | **Wartość netto**  |
| 1  | Rejestrator kart zbliżeniowych | Rejestrator kart zbliżeniowych Mifare (możliwe również inne technologie zbliżeniowe), klawiaturadotykowa 4 przyciskowa, wyświetlacz, możliwość podłączenia zewnętrznego czytnika, Minimalna liczba uprawnień: 50 000, minimalna liczba zdarzeń: 1 000 000, zasilanie PoE | 4 szt.  |  |  |  |
| 2  | Zestaw zasilający PoE  | Zestaw zasilający PoE zgodny ze standardem IEEE 802.3af.  | 4 szt.  |  |  |  |
| 3  | Uniwersalny koder do kodowania kart zbliżeniowych | Uniwersalny koder do kodowania kart zbliżeniowych MIFARE® Classic oraz MIFARE® Plus S/X SL1, SL1, podłączenie na port USB, zasilanie z portu USB | 1 szt.  |  |  |  |
| 4  | Oprogramowanie do kodowania kart zbliżeniowych | Oprogramowanie do kodowania kart zbliżeniowych MIFARE® Plus S/X SL1współpraca z UKM-900  | 1 szt.  |  |  |  |
| 5  | Czytnik do personalizacji kart | Czytnik do personalizacji kart Mifare Classic oraz Mifare Plus, podłączenie na port USB  | 1 szt.  |  |  |  |
| 6 | Oprogramowanie serwerowe RCP  | Program w wersji obsługującej powyżej 500 kart (licencja serwerowa, jednostanowiskowa)  | 1 szt.  |  |  |  |
| 7  | Oprogramowanie klienckie systemu RCP  | Licencja na kolejne stanowiska oprogramowania klienckiego | 4 szt.  |  |  |  |
| 8  | Integracja  | Moduł eksportu danych do Infomedica  | 1 szt.  |  |  |  |
| 9 | Wdrożenie  | Instalacja oprogramowania na serwerze, instalacja oprogramowania na stanowiskach komputerowych, szkolenie  | 1 szt.  |  |  |  |
| 10  | Okablowanie  | Wykonanie lokalnego okablowania (dla 2 punktów RCP), materiały instalacyjne, peszle, listwy  | 1 szt.  |  |  |  |
| 11  | Montaż  | Montaż oraz konfiguracja urządzeń RCP  | 1 szt.  |  |  |  |
| 12  | Karty dualne (Mifare Classic & Q5)  | Kata zbliżeniowa dwusystemowa programowalna w obydwu częstotliwościach 125kHz oraz 13,56MHz zgodna ze standardem Mifare Classic 1k oraz kompatybilna z systemami SKD Roger oraz iProtect. Karta zostanie już zakodowana dla potrzeb systemu RCP.  | 2000 szt.  |  |  |  |

1. **Nazwa i adres Wykonawcy:**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP …………………………………

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na ogólną kwotę ……………….., w tym:
2. cenę jednostkową netto: …………………………… zł

słownie netto: …………………………………………………………………… zł

1. cenę jednostkową brutto: …………………………… zł

słownie brutto:…………………………………………………………………… zł

1. podatek VAT: …………………………
2. Deklaruję ponadto:
	1. termin wykonania zamówienia: …………………………………………………….
	2. okres gwarancji: …………………………………………………….
	3. warunki płatności: …………………………………………………….
3. Załącznikami do niniejszego formularza są:
	1. ……………………………………………
	2. ……………………………………………
	3. ……………………………………………

……………………………………

(miejscowość i data)

…………………………………………

(pieczęć, podpis Wykonawcy)