**Załącznik Nr 4** do Zarządzenia Nr 20/2021

Dyrektora SPSK Nr 1 PUM z dnia 17.06.2021 r.

**Formularz oferty**

**na wykonanie zamówienia o wartości od 50 000,00 zł netto do 130 000,00 zł netto**

**Wersja z dnia 21.11.2024r.**

1. **Nazwa i adres Zamawiającego:**

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

**Dostarczenie i wdrożenie elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **System rejestracji czasu pracy** | | | | | |
| **L.P.** | **Produkt** | **Opis produktu** | **Ilość** | **Nazwa  produktu** | **Cena  netto** | **Wartość  netto** |
| 1 | Rejestrator kart zbliżeniowych | Rejestrator kart zbliżeniowych Mifare (możliwe również inne technologie zbliżeniowe), klawiatura  dotykowa 4 przyciskowa, wyświetlacz, możliwość podłączenia zewnętrznego czytnika, Minimalna liczba uprawnień: 50 000, minimalna liczba zdarzeń: 1 000 000, zasilanie PoE | 4 szt. |  |  |  |
| 2 | Zestaw zasilający PoE | Zestaw zasilający PoE zgodny ze standardem IEEE 802.3af. | 4 szt. |  |  |  |
| 3 | Uniwersalny koder do kodowania kart zbliżeniowych | Uniwersalny koder do kodowania kart zbliżeniowych MIFARE® Classic oraz MIFARE®  Plus S/X SL1, SL1, podłączenie na port USB, zasilanie z portu USB | 1 szt. |  |  |  |
| 4 | Oprogramowanie do kodowania kart zbliżeniowych | Oprogramowanie do kodowania kart zbliżeniowych MIFARE® Plus S/X SL1 współpraca z UKM-900 | 1 szt. |  |  |  |
| 5 | Czytnik do personalizacji kart | Czytnik do personalizacji kart Mifare Classic oraz Mifare Plus, podłączenie na port USB | 1 szt. |  |  |  |
| 6 | Oprogramowanie serwerowe RCP | Program w wersji obsługującej powyżej 500 kart  (licencja serwerowa, jednostanowiskowa) | 1 szt. |  |  |  |
| 7 | Oprogramowanie klienckie systemu RCP | Licencja na kolejne stanowiska oprogramowania klienckiego | 4 szt. |  |  |  |
| 8 | Integracja | Moduł eksportu danych do Infomedica | 1 szt. |  |  |  |
| 9 | Wdrożenie | Instalacja oprogramowania na serwerze, instalacja oprogramowania na stanowiskach komputerowych, szkolenie | 1 szt. |  |  |  |
| 10 | Okablowanie | Wykonanie lokalnego okablowania (dla 2 punktów RCP), materiały instalacyjne, peszle,  listwy | 1 szt. |  |  |  |
| 11 | Montaż | Montaż oraz konfiguracja urządzeń RCP | 1 szt. |  |  |  |
| 12 | Karty dualne (Mifare Classic & Q5) | Kata zbliżeniowa dwusystemowa programowalna w obydwu częstotliwościach 125kHz oraz  13,56MHz zgodna ze standardem Mifare Classic  1k oraz kompatybilna z systemami SKD Roger oraz iProtect. Karta zostanie już zakodowana dla potrzeb systemu RCP. | 2000 szt. |  |  |  |

1. **Nazwa i adres Wykonawcy:**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP …………………………………

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na ogólną kwotę ……………….., w tym:
2. cenę jednostkową netto: …………………………… zł

słownie netto: …………………………………………………………………… zł

1. cenę jednostkową brutto: …………………………… zł

słownie brutto:…………………………………………………………………… zł

1. podatek VAT: …………………………
2. Deklaruję ponadto:
   1. termin wykonania zamówienia: …………………………………………………….
   2. okres gwarancji: …………………………………………………….
   3. warunki płatności: …………………………………………………….
3. Załącznikami do niniejszego formularza są:
   1. ……………………………………………
   2. ……………………………………………
   3. ……………………………………………

……………………………………

(miejscowość i data)

…………………………………………

(pieczęć, podpis Wykonawcy)